Додаток 3

до Вимог до специфікацій товарів із географічними зазначеннями та до процедури їх погодження (пункт 2 розділ IV)

# Перелік категорій вин та інших продуктів виноградного походження для цілей зазначення в специфікаціях товарів із географічними

**зазначеннями**

1. Вино – алкогольний напій з винограду, якій відповідає визначенню вина відповідно до Закону України “Про виноград та виноградне вино”, і має наступні характеристики:

одержаний виключно методом повного або часткового спиртового бродіння свіжого винограду, подрібненого або цілого, або виноградного сусла;

має фактичну міцність (фактичну концентрацію спирту за об’ємом) (фактичну концентрацію спирту за об’ємом) та загальну міцність (загальну концентрацію спирту за об’ємом) (загальну концентрацію спирту за об’ємом) в межах, встановлених чинним законодавством України;

має масову концентрацію титрованих кислот, у перерахунку на винну кислоту, не менше 3,5 г на літр.

Категорія “вино” може застосовуватись разом із терміном “тихе”.

Як виняток, категорія “вино” застосовна до таких продуктів, як Рецина (Retsina) – вино, виготовлене тільки на географічній території Греції з використанням виноградного сусла, обробленого смолою алепської сосни, застосування якої дозволено тільки для виробництва вина “Retsina” згідно з умовами, установленими в застосовному грецькому законодавстві, а також щодо продуктів Токайська есенція (Tokaji eszencia, “Tokajská esencia”).

Як виняток, у встановлених чинним законодавством випадках або на підставі міжнародних договорів України може визнаватися вином алкогольний напій виноградного походження, що відповідає вищевказаним характеристикам, але:

має фактичну міцність (фактичну концентрацію спирту за об’ємом) не менше 8,5 % об., за умови, що вино було вироблено тільки з винограду, зібраного в окремих зонах виноробства, встановлених Спеціально уповноваженим органом, або не менше 4,5 %, якщо це вино із географічним зазначенням або найменуванням місця походження;

має загальну міцність (загальну концентрацію спирту за об’ємом) не більше 15 % об., а як виключення – більше 15 % об. для вин із найменуванням місця походження, одержаних без збагачення, або до 20 % об. для вин, одержаних без збагачення в окремих зонах виноробства, встановлених спеціально уповноваженим органом

1. Вино із зів’яленого винограду **–** вино, натуральна міцність (натуральна концентрація спирту за об’ємом) якого становить не менше 16 % об. (або 272 грама цукру на літр), загальна міцність (загальна концентрація спирту за об’ємом) якого становить не менше 16 % об. , фактична міцність (фактична концентрація спирту за об’ємом) — не менше 9 % об., яке виробляється з винограду, залишеного на сонці або в тіні для часткової дегідратації, без збагачення.
2. Вино із перезрілого винограду **–** вино, натуральна міцність (натуральна концентрація спирту за об’ємом) якого становить не менше 15 % об., загальна міцність (загальна концентрація спирту за об’ємом) якого становить не менше 15 % об., фактична міцність (фактична концентрація спирту за об’ємом) не менше 12 % об., і яке виробляється без збагачення.
3. Вино газоване напівігристе **–** це алкогольний напій з винограду, одержаний з вина, молодого вина в процесі бродіння, виноградного сусла або виноградного сусла в процесі бродіння, у посудинах місткістю 60 літрів або менше, що має зумовлений розчиненим діоксидом вуглецю (доданим повністю або частково) надлишковий тиск від 100 кПА (1 бар) до 250 кПа (2,5 бар) при температурі 20°C у герметично закритих посудинах, та має фактичну міцність (фактичну концентрацію спирту за об’ємом) та загальну міцність (загальну концентрацію спирту за об’ємом) в межах, встановлених чинним законодавством України.
4. Вино ігристе **–** алкогольний напій з винограду, одержаний зі свіжого винограду, з виноградного сусла, або вина, методом первинного або вторинного спиртового бродіння, який при відкритті посудини вивільняє утворений виключно бродінням діоксид вуглецю, і має зумовлений розчиненим діоксидом вуглецю надлишковий тиск 300 кПа (3 бар) або більше при температурі 20° C у герметично закритих посудинах. Загальна міцність (загальна концентрація спирту за об’ємом) виноградного сусла, вина, або суміші виноградних сусел та/або вин з різними характеристиками, призначених для одержання ігристого вина, визначається згідно чинного законодавства України.
5. Вино лікерне **–** вино фактичною міцністю від 15 % об., загальною міцністю не менше 17,5 % об., одержаний з виноградного сусла в процесі бродіння та/або вина та/або їх суміші, або, у визначених спеціально уповноваженим органом випадках, з виноградного сусла або його суміші із вином, причому первісна натуральна міцність (натуральна концентрація) лікерного вина становить не менше 12 % об., із додаванням нейтрального спирту виноградного походження, включаючи одержаний дистиляцією сушеного винограду фактичною міцністю не менше 96 % об., та/або дистиляту вина або сушеного винограду фактичною міцністю від 52 % об. до 86 % об., за потреби – разом із концентрованим виноградним суслом та/або із сумішшю нейтрального спирту виноградного походження, включаючи одержаний дистиляцією сушеного винограду фактичною міцністю не менше 96 % об., та/або дистиляту вина або сушеного винограду фактичною міцністю від 52 % об. до 86 % об., із виноградним суслом в процесі бродіння або, у визначених у відповідному порядку випадках, з виноградного сусла або його суміші із вином.

Як виняток, до певних вин із географічним зазначенням або найменуванням місця походження товару можуть додаватися інші компоненти, встановлені у відповідному порядку, а саме:

нейтрального спирту виноградного походження, включаючи одержаний дистиляцією сушеного винограду фактичною міцністю не менше 96 % об., та/або дистиляту вина або сушеного винограду фактичною міцністю від 52 % об. до 86 % об.;

винний спирт або спирт із висушеного винограду із фактичною міцністю від 95 до 96 % об, та/або спирти, дистильовані з винограду або виноградної м’язги (вичавок), фактичною міцністю від 52 до 86 % об., та/або спирти, дистильовані з сушеного винограду, фактичною міцністю від 52 до 86 % об.;

за необхідності – частково ферментованого виноградного сусла із зів’яленого винограду, та/або концентрованого виноградного сусла, одержаного прямим нагріванням, що відповідає всім іншим вимогам до концентрованого виноградного сусла, та/або концентрованого виноградного сусла, та/або суміші виноградного сусла, вина та суміші виноградних сусел та/або вин з різними характеристиками, із виноградним суслом в процесі бродіння або , у визначених спеціально уповноваженим органом випадках, з виноградного сусла або його суміші із вином.

1. Вино напівігристе **–** алкогольний напій з винограду, одержаний **з** вина, молодого вина в процесі бродіння, виноградного сусла або виноградного сусла в процесі бродіння, у посудинах місткістю 60 літрів або менше, що має зумовлений розчиненим ендогенним діоксидом вуглецю надлишковий тиск від

від 100 кПА( 1 бар) до 250 кПа (2,5 бар) при температурі 20° C у герметично закритих посудинах, та має фактичну міцність (фактичну концентрацію спирту за об’ємом) та загальну міцність (загальну концентрацію спирту за об’ємом) в межах, встановлених чинним законодавством України.

1. Виноградне сусло частково зброджене **–** продукт виноградного походження, одержаний шляхом бродіння виноградного сусла, з фактичною міцністю більше 1 % об., але не більше 60 % об. загальної міцності за об’ємною часткою спирту;
2. Вино якісне ігристе **–** алкогольний напій з винограду, , одержаний зі свіжого винограду, з виноградного сусла, або вина, за допомогою первинного або вторинного спиртового бродіння, який при відкритті посудини вивільняє утворений виключно бродінням діоксид вуглецю, і має зумовлений розчиненим діоксидом вуглецю надлишковий тиск не менше 350 кПа (3,5 бар) при температурі 20°C у герметично закритих посудинах.

Загальна міцність (загальна концентрація спирту за об’ємом) виноградного сусла, вина, або суміші виноградних сусел та/або вин з різними характеристиками, призначених для одержання ігристого вина, визначається згідно з чинним законодавством України.

1. Вино якісне ігристе ароматичне **–** вино якісне ігристе, одержане при використанні, під час створення кюве (під яким розуміють виноградне сусло, вино або суміші виноградних сусел і/або вин із різними характеристиками, призначені для одержання ігристих вин особливого типу), виноградного сусла або виноградного сусла в процесі бродіння, одержаного із визначених у відповідному переліку сортів винограду, яке має зумовлений розчиненим діоксидом вуглецю надлишковий тиск не менше 300 кПа (3 бар) при температурі 20° C у герметично закритих посудинах та має фактичну міцність (фактичну концентрацію спирту за об’ємом) та загальну міцність (загальну концентрацію спирту за об’ємом) в межах, встановлених чинним законодавством України.