ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту постанови Кабінету Міністрів України 
«Про внесення змін до Положення про порядок надання гірничих відводів»

Зміст положення акта законодавства

Зміст відповідного положення 
проекту акта

1. Це Положення встановлює порядок надання гірничих відводів (частини надр) користувачам на території України для розробки родовищ корисних копалин~~, а також будівництва і експлуатації підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі на континентальному шельфі та у виключній (морській) економічній зоні.~~ | 1. Це Положення встановлює порядок надання гірничих відводів (частини надр) користувачам на території України для розробки родовищ корисних копалин розробка яких здійснюється підземним способом.
2. Дія цього Положення поширюється на ~~всіх~~ користувачів надр, в тому числі на інвесторів, з якими в установленому законом порядку укладено угоду про розподіл продукції. | 2. Дія цього Положення поширюється на користувачів надр, які здійснюють розробку родовищ корисних копалин підземним способом, в тому числі на інвесторів, з якими в установленому законом порядку укладено угоду про розподіл продукції.
4. Гірничі відводи можуть надаватися підприємствам, установам, організаціям, іноземним юридичним особам, об'єднанням юридичних осіб, створеним в Україні чи за її межами (далі - підприємства), а також громадянам України, іноземцям та особам без громадянства (далі - громадяни) лише за наявності у них спеціального дозволу на користування ділянкою надр, а також затвердженого в установленому порядку проекту розробки родовища корисних копалин ~~або будівництва гірничодобувного об'єкта чи підземної споруди, не пов'язаної з видобуванням корисних копалин~~. | 4. Гірничі відводи можуть надаватися підприємствам, установам, організаціям, іноземним юридичним особам, об'єднанням юридичних осіб, створеним в Україні чи за її межами (далі - підприємства), а також громадянам України, іноземцям та особам без громадянства (далі - громадяни) лише за наявності у них спеціального дозволу на користування ділянкою надр, а також погодженого та затвердженого в установленому порядку проекту розробки родовища корисних копалин.
5. Для новостворених підприємств гірничі відводи повинні оформлятися до початку будівництва гірничодобувного об'єкта ~~чи підземної споруди, не пов'язаної з видобуванням корисних копалин.~~ | 5. Для новостворених підприємств гірничі відводи повинні оформлятися до початку будівництва гірничодобувного об'єкта.

7. Надра в межах гірничого відводу повинні використовуватися відповідно до цілей, для яких їх було надано.
~~Підприємство з видобування корисних копалин, яке передбачає використовувати відпрацьовані гірничі виробки або надра для будівництва та експлуатації підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, зобов'язане до початку таких робіт, незалежно від наявності у нього гірничого відводу на розробку родовища корисних копалин, одержати гірничий відвід відповідно до мети його використання.~~

7. Надра в межах гірничого відводу повинні використовуватися відповідно до цілей, для яких їх було надано.
Норму виключено.

8~~. Надання гірничого відводу для будівництва підземної споруди на площі залягання корисних копалин або в товщі порід, раніше підробленій гірничими виробками, здійснюється за наявності відповідного дозволу на забудову площі залягання корисних копалин, одержаного в установленому порядку~~. | Норму виключено.

9. Передача наданого гірничого відводу повністю або частково іншому підприємству або громадянину забороняється.
У разі зміни користувача надр, реорганізації підприємства або продовження строку дії спеціального дозволу на користування надрами без зміни меж об’єкта надрокористування переоформляються акт про надання гірничого відводу та надпис на копії топографічного плану поверхні. Для цього суб’єкт звернення подає органу, що надає гірничий відвід, заяву на одержання гірничого відводу із зазначенням номера спеціального дозволу на користування надрами та два екземпляри викопіювання з топографічного плану поверхні, оформленого відповідно до вимог пункту 5 додатка № 2.

Рішення стосовно переоформлення гірничого відводу приймається протягом 15 днів з дати отримання зазначених документів.

9. Передача наданого гірничого відводу повністю або частково іншому підприємству або громадянину забороняється.
У разі зміни користувача надр, реорганізації підприємства або продовження строку дії спеціального дозволу на користування надрами без зміни меж об’єкта надрокористування переоформляються акт про надання гірничого відводу та надпис на копії топографічного плану поверхні. Для цього суб’єкт звернення подає до адміністратора ЦНАП (за місцем розташування об’єкта надрокористування) або органу, що надає гірничий відвід, заяву на одержання гірничого відводу із зазначенням номера спеціального дозволу на користування надрами та два екземпляри викопіювання з топографічного плану поверхні, геологічні розрізи, оформлені відповідно до вимог пункту 3 додатка № 2.
Рішення стосовно переоформлення гірничого відводу приймається протягом 15 днів з дати отримання зазначених документів

10. ~~Гірничі відводи~~ під територією, де розміщені будівлі, споруди, населені пункти, джерела водопостачання, водоймища, об'єкти природно-заповідного фонду, пам'ятки історії, культури та мистецтва, об'єкти спеціального й іншого призначення, ~~надаються за згодою відповідних місцевих рад та органів виконавчої влади~~. | 10. Для отримання гірничого відводу під територією, де розміщені будівлі, споруди, населені пункти, джерела водопостачання, водоймища, об'єкти природно-заповідного фонду, пам’ятки історії, культури та мистецтва, об'єкти спеціального й іншого призначення, підприємству необхідно інформувати органи місцевого самоврядування або органи виконавчої влади про межі гірничого відводу для використання надр на території їх діяльності.
14. Надання гірничих відводів у межах родовищ корисних копалин, які розробляються за нетрадиційними технологіями (підземна газифікація вугілля, підземна виплавка сірки, підземне вилуговування солей тощо), для ведення гірничих робіт ~~відкритим та~~ підземним способом, а також для застосування нетрадиційних технологій дозволяється лише за наявності спеціальних проектних проробок і експертного висновку щодо безпечності гірничих робіт у районі ділянок, де застосовуються нетрадиційні технології, та відсутності шкідливого впливу цих технологій на сусідні родовища. | 14. Надання гірничих відводів у межах родовищ корисних копалин, які розробляються за нетрадиційними технологіями (підземна газифікація вугілля, підземна виплавка сірки, підземне вилуговування солей тощо), для ведення гірничих робіт підземним способом, а також для застосування нетрадиційних технологій дозволяється лише за наявності спеціальних проектних проробок і експертного висновку щодо безпечності гірничих робіт у районі ділянок, де застосовуються нетрадиційні технології, та відсутності шкідливого впливу цих технологій на сусідні родовища.
~~15. Для цілей, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, гірничий відвід надається тільки в частині надр, геологічна будова, гідротехнічні та гідрогеологічні умови якої детально вивчені, а використання її для зазначених цілей не ускладнить розробку сусідніх родовищ і не призведе до проникнення в гірничі виробки, на земну поверхню і у водні об'єкти нафти, газу та інших речовин і матеріалів у разі їх підземного зберігання, а також стічних вод, що скидаються в надра, похованих у надрах шкідливих речовин і відходів виробництва.~~ | Норму виключено.
~~16. Надання гірничих відводів для поховання шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод дозволяється лише у виняткових випадках та у разі додержання спеціальних вимог і умов щодо їх знешкодження, утилізації чи розробки спеціальної технології поховання. У межах виключної (морської) економічної зони України надання гірничих відводів для цих цілей забороняється.~~ | Норму виключено.
~~17. Надання гірничих відводів для будівництва і експлуатації підземних споруд у відпрацьованих гірничих виробках діючих гірничодобувних об'єктів, а також на ділянках надр біля родовищ корисних копалин дозволяється лише за умови усунення можливості взаємного шкідливого впливу експлуатованих споруд і розроблюваних родовищ.~~ | 17. Надання гірничих відводів з метою розробки родовищ корисних копалин підземним способом біля ділянок надр, наданих для будівництва і експлуатації підземних споруд у відпрацьованих гірничих виробках діючих гірничодобувних об'єктів, а також на ділянках надр біля родовищ корисних копалин дозволяється лише за умови усунення можливості взаємного шкідливого впливу експлуатованих споруд і розроблюваних родовищ.

18. Межі гірничого відводу ~~визначаються:~~
для розробки родовищ корисних копалин - контурами їхніх запасів, оцінених ДКЗ, у тому числі запасів категорії С_2, з урахуванням зон зсування гірських порід ~~або розносу бортів кар'єру;~~

~~для будівництва і експлуатації підземної споруди - її технічними межами з урахуванням зон зсування і обвалення гірських порід, а також охоронних і бар'єрних ціликів, які забезпечують нормальне функціонування цієї споруди;~~

~~для поховання шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод - тією частиною надр, де може бути забезпечена їх локалізація в суворо визначених межах;~~

18. Межі гірничого відводу розраховуються для розробки родовищ корисних копалин - контурами їхніх запасів, оцінених ДКЗ, у тому числі запасів категорії С_2, з урахуванням зон зсування гірських порід. 

Норму виключено.

Норму виключено

Розрахунок охоронних і бар'єрних ціликів, які забезпечують нормальне функціонування об’єкта надрокористування біля ділянок надр, наданих для будівництва і експлуатації підземних споруд не пов’язаних з видобуванням корисних копалин або відпрацьованих гірничих виробок діючих чи ліквідованих (законсервованих) гірничодобувних об'єктів.

19. Проекти гірничих відводів розробляються ~~спеціалізованими проектними або добувними організаціями, які спроможні виконувати роботи з маркшейдерської справи.~~ | 19. Проекти гірничих відводів розробляються спеціалізованими проектними або спеціалізованими підрозділами гірничодобувних підприємств, фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності, які спроможні виконувати роботи з проектування розробки родовищ корисних копалин підземним способом та маркшейдерської справи.
21. Гірничі відводи для розробки родовищ корисних копалин ~~загальнодержавного значення,~~ ~~будівництва і експлуатації підземних споруд та інших цілей, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин~~, надаються Держпраці після погодження заявки на отримання гірничого відводу з відповідним територіальним органом Держпраці. | 21. Гірничі відводи для розробки родовищ корисних копалин, розробка яких здійснюється підземним способом, надаються Держпраці після погодження заявки на отримання гірничого відводу з відповідним територіальним органом Держпраці.
~~22. Гірничі відводи для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення надаються територіальними органами Держпраці~~ | Норму виключено.

23. Для одержання гірничого відводу підприємство чи громадянин подає заявку територіальному органу Держпраці.

Заявка включає в себе: заяву, в якій зазначаються найменування підприємства чи відомості про громадянина, що мають намір одержати гірничий відвід, місцезнаходження гірничого відводу та мета, для якої він одержується; проект гірничого відводу у двох примірниках, складений відповідно до додатка № 2.
…

23. Для одержання гірничого відводу підприємство чи громадянин подає заявку особисто (уповноваженою ним особою) чи надсилаються рекомендованим листом з описом вкладення до адміністратора ЦНАП (за місцем розташування об’єкта надрокористування) або територіальному органу Держпраці.
Заявка включає в себе: заяву (додаток № 2^1), в якій зазначаються найменування підприємства чи відомості про громадянина, що мають намір одержати гірничий відвід, місцезнаходження гірничого відводу та мета, для якої він одержується; проект гірничого відводу у двох примірниках, складений відповідно до додатка № 2.
…

24. Після погодження заявки на одержання гірничого відводу для розробки родовищ корисних копалин ~~загальнодержавного значення або інших цілей, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин,~~ територіальним органом Держпраці вона подається на розгляд Держпраці, яка приймає рішення про надання гірничого відводу. | 24. Після погодження заявки на одержання гірничого відводу для розробки родовищ корисних копалин розробка яких здійснюється підземним способом, територіальним органом Держпраці вона подається на розгляд Держпраці, яка приймає рішення про надання гірничого відводу.

25. Рішення стосовно надання гірничого відводу приймається протягом 21 дня з дати отримання заявки органом, що надає гірничий відвід.
До прийняття рішення розглядається і перевіряється:
…

проект гірничодобувного об'єкта ~~чи підземної споруди,~~ для яких надається гірничий відвід, в частині повноти і обгрунтованості проектних рішень щодо раціонального і комплексного використання надр, а також забезпечення безпеки людей, майна, будівель, споруд та навколишнього природного середовища.

25. Рішення стосовно надання гірничого відводу приймається протягом 21 дня з дати отримання заявки органом, що надає гірничий відвід.
До прийняття рішення розглядається і перевіряється:
…
проект гірничодобувного об'єкта, для якого надається гірничий відвід, в частині повноти і обгрунтованості проектних рішень щодо раціонального і комплексного використання надр, а також забезпечення безпеки людей, майна, будівель, споруд та навколишнього природного середовища.

26. Надання гірничого відводу оформлюється актом, а також надписом у верхньому правому куті копії топографічного плану (додатки № 1 і 3).
Акт складається у двох примірниках.
Один ~~примірник акта і проекту гірничого відводу зберігається в органі, що його надав, інший протягом п’яти робочих днів надсилається підприємству чи громадянину, який подав заявку, поштовим відправленням або видається його представнику.~~
Норма відсутня

У разі незгоди з рішенням про надання гірничого відводу воно може бути оскаржено в установленому порядку.

26. Надання гірничого відводу оформлюється актом, а також надписом у верхньому правому куті копії топографічного плану (додатки №№ 1 і 3).
Акт складається у двох примірниках.
Один примірник акта і проекту гірничого відводу зберігається в органі, що його надав.

Другий примірник (акт, надпис на копії топографічного плану та один примірник проекту гірничого відводу) отримуються заявником особисто (уповноваженою ним особою) у адміністратора ЦНАП або надсилаються поштовим відправленням протягом п’яти робочих днів.
У разі незгоди з рішенням про надання гірничого відводу воно може бути оскаржено в установленому порядку.

27. Надані гірничі відводи реєструються у книзі обліку гірничих відводів, наданих для використання ділянок надр за формою додатка № ~~4~~.
~~Крім того, надані гірничі відводи для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення підлягають реєстрації в Держпраці. Реєстрація здійснюється в книзі реєстрації гірничих відводів, які надані для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення за формою додатка № 5, про що підприємству чи громадянину видається довідка за зразком додатка № 6.~~

27. Надані гірничі відводи реєструються у книзі обліку гірничих відводів, наданих для використання ділянок надр за формою додатка № 4.
Норму виключено.

28. Підприємства і громадяни, яким надано гірничий відвід, зобов'язані:
…
організовувати маркшейдерське забезпечення гірничих робіт у процесі будівництва та експлуатації гірничодобувних об'єктів ~~чи підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин,~~ а також складання геологічної та маркшейдерської документації;
…

28. Підприємства і громадяни, яким надано гірничий відвід, зобов'язані:
…
організовувати маркшейдерське забезпечення гірничих робіт у процесі будівництва та експлуатації гірничодобувних об'єктів, а також складання геологічної та маркшейдерської документації;

…

Додаток № 2
до Положення про порядок надання
гірничих відводів

Вимоги до проекту гірничого відводу

1. Проект гірничого відводу, що додається до заявки згідно з пунктом 23 цього Положення, складається з пояснювальної записки та графічних матеріалів.
2. У пояснювальній записці повинні бути викладені:
мета, з якою подається заявка про надання гірничого відводу;
обгрунтування необхідності одержання гірничого відводу;
найменування організації, яка виконала проектування гірничодобувного об'єкта ~~чи підземної споруди,~~ і організації, яка підготувала проєкт гірничого відводу;
загальні відомості про територію, на якій знаходиться гірничий відвід, у тому числі про її географічне та адміністративне положення, площу, характеристику сільськогосподарських та інших угідь, річок, озер та інших водних об'єктів, окремі будівлі і споруди, а також про категорії до яких належать землі відповідно до земельного законодавства;
коротка геологічна характеристика ділянки надр у межах гірничого відводу та прилеглої до неї території, в тому числі дані про геологічну будову, гірничотехнічні і гідрогеологічні умови та ступінь їх вивченості;
коротка геологічна характеристика наявного родовища корисних копалин (розміри та елементи залягання рудних тіл, жил тощо), гірничотехнічні і гідрогеологічні умови його розробки;
обгрунтування та розрахунок меж і розмірів гірничого відводу.
~~3. У разі подання заявки на одержання гірничого відводу для розробки родовища корисних копалин в пояснювальній записці додатково наводяться відомості про:~~
розвіданість родовища: кількість, якість, категорія та речовинний склад розвіданих і оцінених, а також оперативно врахованих запасів наявних корисних копалин, ~~для відкритих розробок родовища - також розкривних порід~~;
заходи комплексного використання мінеральної сировини у процесі видобування та наступної її переробки;
рекомендації ДКЗ згідно з протоколом оцінки запасів корисних копалин;
основні проектні рішення з технології розробки родовища корисних копалин.
~~4. У разі подання заявки на одержання гірничого відводу для будівництва підземної споруди, не пов'язаної з видобуванням корисних копалин, у пояснювальній записці додатково зазначаються:~~
~~особливі вимоги, які слід виконувати у процесі експлуатації підземної споруди;~~
~~межі гірничого відводу за площею і за вертикальними відмітками з визначенням обсягів підземного простору;~~
~~заходи безпеки, яких слід дотримуватись у процесі будівництва і експлуатації об'єкта.~~
~~У разі подання заявки на одержання гірничого відводу для використання гірничих виробок діючого чи ліквідованого (законсервованого) гірничодобувного об'єкта додатково подаються стислі відомості про цей об'єкт, у тому числі про схему розкриття та систему розробки родовища, стан гірничих виробок і бурових свердловин, що підлягають використанню.~~
~~5~~. Графічні матеріали складаються з копії топографічного плану поверхні в проектних межах гірничого відводу, копії геологічних (структурних) карт і розрізів, гіпсометричних планів (планів підрахунку запасів), складених відповідно до вимог чинних інструкцій та методичних вказівок.
На копії топографічного плану поверхні зображуються рельєф поверхні і пункти опорної геодезичної сітки, контури лісових і сільськогосподарських угідь, межі землекористування і населених пунктів, гірничі виробки, водні об'єкти, будівлі і споруди, дороги, наземні та підземні комунікації, об'єкти природно-заповідного фонду, пам'ятки історії і культури та мистецтва, межі залягання родовищ корисних копалин та суміжних гірничих відводів, а також межі проектного відводу.

У вільній частині аркуша зазначаються дата поповнення плану, площа (в гектарах або тис. кв. метрів) проекції гірничого відводу на горизонтальну поверхню, значення координат X, Y, Z кутових точок гірничого відводу.

Угорі праворуч на копії плану залишається місце для надпису, що засвідчує факт надання гірничого відводу.
Масштаб копії топографічного плану обирається залежно від розмірів ділянки надр, характеру і призначення об'єкта, який передбачається побудувати, - від 1:1000 до 1:25000.
На копіях геологічних карт і розрізів повинні бути показані ~~географічна~~ будова родовища та прилеглої до нього території, контури покладів корисних копалин, їх виходи на земну поверхню або розміщення під наносами, тектонічні зміни, місця розмивів, виклинювань рудних тіл та інших непридатних для використання ділянок; гідрогеологічні та інженерно-геологічні умови надр у межах проектного гірничого відводу і прилеглої до нього території, контури підрахунку оцінених запасів корисних копалин; контури проектного гірничого відводу (площі і глибин).
~~До проєктів гірничих відводів для використання відпрацьованих гірничих виробок діючих чи ліквідованих (законсервованих) гірничодобувних об'єктів включаються плани гірничих виробок цих об'єктів, на яких показуються виробки, заплановані для використання.~~
~~До проєктів гірничих відводів для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, поховання шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод включаються структурні карти покрівлі і підошви горизонту, наміченого для використання.~~

~~6~~. ~~З урахуванням мети використання надр~~ до проекту гірничого відводу додаються:
копія спеціального дозволу на користування ділянкою надр;
копія протоколу про затвердження проекту розробки родовища;
витяг з протоколу засідання ДКЗ щодо оцінки запасів корисних копалин, їх кількості по об'єктах;
~~висновок науково-дослідної організації стосовно технічної неможливості знешкодження та утилізації шкідливих речовин, відходів виробництва та стічних вод, а також сумісності шкідливих речовин, відходів виробництва або стічних вод з породами, що їх містять, та пластовими водами горизонтів, де планується їх поховання або скидання; стосовно придатності відпрацьованих гірничих виробок для використання в цілях, передбачених проєктом;~~

лист від органів місцевого самоврядування або органів виконавчої влади щодо отримання ними інформації про межі гірничого відводу для використання надр на території їх діяльності.

Додаток № 2
до Положення про порядок надання
гірничих відводів

Вимоги до проекту гірничого відводу

1. Проект гірничого відводу, що додається до заявки згідно з пунктом 23 цього Положення, складається з пояснювальної записки з додатками та графічних матеріалів.
2. У пояснювальній записці повинні бути викладені:
1) мета, з якою подається заявка про надання гірничого відводу;
2) обгрунтування необхідності одержання гірничого відводу;
3) найменування організації, яка виконала проектування гірничодобувного об'єкта, і організації, яка підготувала проєкт гірничого відводу;
4) загальні відомості про територію, на якій знаходиться гірничий відвід, у тому числі про її географічне та адміністративне положення, площу, характеристику сільськогосподарських та інших угідь, річок, озер та інших водних об'єктів, окремі будівлі і споруди, а також про категорії до яких належать землі відповідно до земельного законодавства;
5) коротка геологічна характеристика ділянки надр у межах гірничого відводу та прилеглої до неї території, в тому числі дані про геологічну будову, гірничотехнічні і гідрогеологічні умови та ступінь їх вивченості;
6) коротка геологічна характеристика наявного родовища корисних копалин (розміри та елементи залягання рудних тіл, жил тощо), гірничотехнічні і гідрогеологічні умови його розробки;
7) обгрунтування та розрахунок меж і розмірів гірничого відводу (в системі координат УСК 2000);
8) розвіданість родовища: кількість, якість, категорія та речовинний склад розвіданих і оцінених, а також оперативно врахованих запасів наявних корисних копалин;
9) заходи комплексного використання мінеральної сировини у процесі видобування та наступної її переробки;
10) рекомендації ДКЗ згідно з протоколом оцінки запасів корисних копалин;
11) основні проектні рішення з технології розробки родовища корисних копалин.
Норму виключено.

3. Графічні матеріали складаються з копії топографічного плану поверхні в проектних межах гірничого відводу, копії геологічних (структурних) карт і розрізів, гіпсометричних планів (планів підрахунку запасів), складених відповідно до вимог чинних інструкцій та методичних вказівок.
На копії топографічного плану поверхні зображуються рельєф поверхні і пункти опорної геодезичної сітки, контури лісових і сільськогосподарських угідь, межі землекористування і населених пунктів, гірничі виробки, водні об'єкти, будівлі і споруди, дороги, наземні та підземні комунікації, об'єкти природно-заповідного фонду, пам'ятки історії і культури та мистецтва, межі залягання родовищ корисних копалин та суміжних гірничих відводів, ділянки надр, надані для будівництва і експлуатації підземних споруд не пов’язаних з видобуванням корисних копалин або відпрацьовані гірничі виробки діючих чи ліквідованих (законсервованих) гірничодобувних об'єктів, а також межі проектного відводу.
У вільній частині аркуша зазначаються дата поповнення плану, площа (в гектарах або тис. кв. метрів) проекції гірничого відводу на горизонтальну поверхню, значення координат X, Y, Z (у системі координат УСК 2000) кутових точок гірничого відводу.
Угорі праворуч на копії плану залишається місце для надпису, що засвідчує факт надання гірничого відводу.
Масштаб копії топографічного плану обирається залежно від розмірів ділянки надр, характеру і призначення об'єкта, який передбачається побудувати, - від 1:1000 до 1:25000.
На копіях геологічних карт і розрізів повинні бути показані геологічна будова родовища та прилеглої до нього території, контури покладів корисних копалин, їх виходи на земну поверхню або розміщення під наносами, тектонічні зміни, місця розмивів, виклинювань рудних тіл та інших непридатних для використання ділянок; гідрогеологічні та інженерно-геологічні умови надр у межах проектного гірничого відводу і прилеглої до нього території, контури підрахунку оцінених запасів корисних копалин; контури проектного гірничого відводу (площі і глибин).
Норму виключено.

Норму виключено.  

4. До проекту гірничого відводу додаються:

копія спеціального дозволу на користування ділянкою надр;
копія протоколу про затвердження проекту розробки родовища;
витяг з протоколу засідання ДКЗ щодо оцінки запасів корисних копалин, їх кількості по об'єктах;
Норму виключено.

лист від органів місцевого самоврядування або органів виконавчої влади щодо отримання ними інформації про межі гірничого відводу для використання надр на території їх діяльності.
Надані копії додатків до проекту гірничого відводу мають бути засвідчені написом «згідно з оригіналом» та підписом керівника підприємства.

Норма відсутня

Додаток № 2^1
до Положення про порядок надання
гірничих відводів

____________________________
                                                                                    (назва органу Держпраці)

ЗАЯВА
на одержання акта про надання гірничого відводу 

Відомості про заявника __________________________________________________
                  (найменування юридичної особи, чи фізичної особи-підприємця)
__________________________________________________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності) керівника
__________________________________________________
___________________________________________________
Прошу видати (переоформити) акт про надання гірничого відводу з метою розробки __________________________________________________
найменування родовища корисних копалин
___________________________________________________
місце розташування об’єкта надрокористування
___________________________________________________
^мета ^отримання ^(переофорлення) ^гірничого ^відводу
___________________________________________________
^спеціальний ^дозвіл ^на ^користування ^надрами ^(номер, ^дата ^надання)
___________________________________________________
^наявність ^акта ^про ^надання ^гірничого ^відводу ^(номер, ^дата ^надання)

____________________
                        (підпис)

________________________    (прізвище, власне ім’я та по
батькові (за наявності)

___ __________________ 20__ р. |
У разі подання заяви до територіального органу Держпраці через центри надання адміністративних послуг заповнюється адміністратором

_____________________
         (дата надходження заяви)

реєстраційний номер заяви _____________
_____________________________________

______________________
(підпис)

________________________________
(прізвище, власне ім’я та по 
батькові (за наявності)
адміністратора)

Додаток № 4
до Положення про порядок надання
гірничих відводів 
КНИГА ОБЛІКУ
гірничих відводів, наданих для використання ділянок надр

Реєстровий номер гірничого відводу

Дата надання гірничого відводу та термін його дії

Місцезнаходження гірничого відводу
(населений пункт, район, область)

Повне найменування та адреса підприємства, яке одержало гірничий відвід
(прізвище, ім'я, по батькові громадянина, адреса, його місце проживання),

Мета одержання гірничого відводу

Площа гірничого відводу
(га, тис кв. метрів)

Об'єкт чи споруда, які будуються або експлуатуються
(для родовищ корисних копалин: найменування, запаси, дата і номер протоколу ДКЗ)

Відмітка про повернення відводу, його вилучення чи зміну його меж

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Книга обліку повинна бути пронумерована, прошнурована та скріплена печаткою Держпраці.

Додаток № 4
до Положення про порядок надання
гірничих відводів
КНИГА ОБЛІКУ
гірничих відводів, наданих для використання ділянок надр

Реєстровий номер гірничого відводу

Дата надання гірничого відводу та термін його дії

Місцезнаходження гірничого відводу
(населений пункт, район, область), код кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад

Повне найменування та адреса підприємства, яке одержало гірничий відвід
(прізвище, ім'я, по батькові громадянина, адреса, його місце проживання),

Мета одержання гірничого відводу

Площа гірничого відводу
(га, тис кв. метрів)

Об'єкт чи споруда, які будуються або експлуатуються
(для родовищ корисних копалин: найменування, запаси, дата і номер протоколу ДКЗ)

Відмітка про повернення відводу, його вилучення чи зміну його меж

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Книга обліку повинна бути пронумерована, прошнурована та скріплена печаткою Держпраці.

Додаток № 5
до Положення про порядок надання
гірничих відводів
КНИГА РЕЄСТРАЦІЇ
гірничих відводів, наданих для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення

Реєстровий номер

Дата реєстрації

Територіальний орган Держпраці, який надав гірничий відвід

Дата надання гірничого відводу та його номер

Користувач, який одержав гірничий відвід

Найменування родовища корисних копалин та його місцезнаходження)

Площа гірничого відводу
(га, тис. кв. метрів)

Перелік корисних копалин, їх запаси, дата і номер протоколу ДКЗ

Відмітка про ліквідацію підприємства-користувача чи вилучення гірничого відводу

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Книга реєстрації повинна бути пронумерована, прошнурована та скріплена печаткою Держпраці

Додаток № 5
до Положення про порядок надання
гірничих відводів

Норму виключено.

Додаток № 6
до Положення про порядок надання 
гірничих відводів
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 6 травня 2020 р. № 352)
Державний гірничий нагляд
ДОВІДКА 
про реєстрацію гірничого відводу
Ця довідка видана __________________________________________________________________
         (найменування підприємства, прізвище, ім’я та по батькові громадянина)
________________________________________________________про те, що “___”_______________20___ р.  за  №________ 
Держпраці  зареєстровано гірничий відвід №____________________, наданий _________________________________________________________________ 
(найменування територіального органу Держпраці) 
“___”______________20___р. 
для промислової розробки _______________________ 
родовища _______________________________ 
          (найменування)     	   корисних копалин) 
Під час розробки _________________________________________________________________          (найменування)
родовища користувач надр зобов’язаний_________________________________________________
________________________________________________________________
(стислий виклад додаткових умов,
____________________________________________________________________________
які повинні при цьому виконуватися)
 ____________________________________ 		_________________________
           (уповноважена особа органу Держпраці)			   (підпис)
 
МП (за наявності)

Додаток № 6
до Положення про порядок надання
гірничих відводів
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 6 травня 2020 р. № 352)

Норму виключено.

Перший віце-прем’єр-міністр України – 
Міністр економіки України													          Юлія СВИРИДЕНКО
 ____ ___________ 2023 р.