ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства економіки України

ЗМІНИ
до Норм часу, необхідного для проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації

1. Виноску "*" до  графи 6 таблиці викласти в такій редакції: 
"* Зазначене значення норми часу на повірку засобів вимірювальної техніки є максимальним та може бути зменшено не більше ніж на 50 %, окрім пунктів, позначених виноскою "**".
** Зазначене значення норми часу на повірку засобів вимірювальної техніки є мінімальним та може бути збільшено.".

2. Пункт 1 викласти в такій редакції:
"
1	02062	Дозатори дискретної дії вагові автоматичні	усіх типів	ДСТУ 7393	3,2**	
                                                                                                                            ".
3. Пункти 8 та 9 викласти в такій редакції:
"
8	02146	Ваги дискретної дії для сумарного обліку (автоматичні бункерні (елеваторні))	усіх типів	ДСТУ 7691	11,2**	
9	02149	Ваги автоматичні безперервної дії для сумарного обліку	усіх типів	ДСТУ 9159	16,0**	
                                                                                                                            ".
4. Пункти 11 та 12 викласти в такій редакції:
"
11	02178	Ваги автоматичні для зважування розділених вантажів (вагосортувальні автомати)	усіх типів	ДСТУ 9016
	4,8**	
12	02192	Дозатори дискретної дії вагові автоматичні з комбінованою дозою	усіх типів	ДСТУ 7393	8,0**	
                                                                                                                            ".
5. Пункт 13 викласти в такій редакції:
"
13	03002	Автомобільні цистерни для нафтопродуктів та харчових рідин, за 1000 л	усіх типів	ДСТУ 8875
ДСТУ 7257	0,75**	
                                                                                                                                       ".
6. Пункти 14 – 18 викласти в такій редакції:
"
14	05002	Аналізатори глюкози в крові	ЭКСАН та аналогічні	ДСТУ 8915
	3,5**	
15	05009	Апарати для гемодіалізу	усіх типів	ДСТУ 8909
	12,0**	
16	05013	Біохімічні аналізатори крові з електрохімічними комірками	усіх типів	ДСТУ 8910
ДСТУ 9140
	5,0**	
17	05021	Гемоцитометри кондуктометричні 	ГЦМК 3 та аналогічні	ДСТУ 8927
	4,0**	
18	05033	Коагулометри	усіх типів	ДСТУ 9143	3,5**	
                                                                                                                                       ". 
7. Пункт 20 викласти в такій редакції:
"
20	11003	Аналізатори гематологічні	усіх типів	ДСТУ 8944
	6,5**	
                                                                                                                                       ". 
8. Пункти 22 – 31 викласти в такій редакції:
"
22	11006	Аналізатори імуноферментні	усіх типів	ДСТУ 8956
	7,0**	
23	11018	Гемоглобінометри, мініфотометри, еритрометри фотометричні	усіх типів	ДСТУ 8944
	6,5**	
24	11019	Гемокоагулометри турбодіметричні фотометричні 	усіх типів	ДСТУ 9143
	4,0**	

25	11071	Спектрофотометри ультрафіолетової, видимої 
та ближньої інфрачервоної частини спектра 
(UV-VIS-NIR)	усіх типів	ДСТУ 8948
	8,0**	
26	11085	Фотоелектроколориметри	усіх типів	ДСТУ 9141	1,9**	
27	11086	Фотоелектроколориметри	КФК-2МП	ДСТУ 9141	3,0**	
28	11088	Фотометри відбиття медичні	усіх типів	ДСТУ 9141	2,0**	
29	11089	Фотометри загального призначення, у тому числі аналізатори біохімічні з фотометричним каналом	усіх типів	ДСТУ 9141	6,0**	
30	11090	Фотометри медичні аналітичні	усіх типів	ДСТУ 9141	4,0**	
31	11096	Фотометри флуоресцентні, флуориметри, спектрофлуориметри	усіх типів	ДСТУ 8945
	5,5**	
                                                                                                                                       ".
9. Пункт 32 викласти в такій редакції:
"
32	05008	Аналізатори харчових продуктів (для одного показника одного продукту)	АБЗ-1, Kjeltec, Infratec, ПЧП, "Спектран", Ecomilc та аналогічні	ДСТУ 9011
ДСТУ 9085
ДСТУ 9086
ДСТУ 9087
ДСТУ 9088
ДСТУ 9089
ДСТУ 9141
ДСТУ 9144
ДСТУ 9146
ДСТУ 9147
ДСТУ 9148
ДСТУ 9149
ДСТУ 9155
ДСТУ 9160	11,0**	
                                                                                                                                       ".

10. Пункти 34 – 37 викласти в такій редакції:
"
34	05029	Денсиметри, спиртоміри, цукроміри (ареометри) робочі з поправками	усіх типів	ДСТУ 8928
	2,2**	
35	05056	Аналізатори соматичних клітин	Соматос, АМВ, АСК-1 та аналогічні	ДСТУ 9150
	5,0**	
36	11009	Аналізатори рідини флюорометричні	"Флюорат-02" та аналогічні	ДСТУ 8945
ДСТУ 9141	6,0**	
37	11013	Вимірювачі білості борошна	усіх типів	ДСТУ 9136
ДСТУ 4296	3,4**	
                                                                                                                                                            ".
11. Пункти 39 – 46 викласти в такій редакції:
"
39	11055	Поляриметри портативні	усіх типів	ДСТУ 9137	0,7**	
40	11056	Поляриметри підвищеної точності з термостатуюванням кюветного відділення	усіх типів	ДСТУ 9137	5,8**	
41	11057	Поляриметри фотоелектричні автоматичні	усіх типів	ДСТУ 9137	2,6**	
42	11058	Поляриметри, цукрометри візуальні	усіх типів	ДСТУ 9137	2,4**	
43	11066	Рефрактометри автоматичні	усіх типів	ДСТУ 9006	2,7**	
44	11067	Рефрактометри автоматичні імпортні	усіх типів	ДСТУ 9006	4,5**	
45	11104	Рефрактометри портативні	усіх типів	ДСТУ 9006	2,6**	
46	11105	Рефрактометри лабораторні візуальні	усіх типів	ДСТУ 9006	4,0**	
                                                                                                                                                             ".
12. Пункт 47 викласти в такій редакції:
"
47	11093	Аналізатори рідини турбідиметричні та нефелометричні	усіх типів	ДСТУ 9092	7,2**	
                                                                                                                                                            ".

13. Пункт 48 викласти в такій редакції:
"
48	07061	Аналізатор параметрів систем мобільного зв'язку	5000 ЕХ та аналогічні	ДСТУ 8951	8,0**	
                                                                                                                                                             ".
14. Пункти 50 – 54 викласти в такій редакції:
"
50	09003	Аналізатори спектра високочастотні	С4-74, С4-80 та аналогічні	ДСТУ 8864	10,1**	
51	09004	Аналізатори спектра комбіновані високочастотні та низькочастотні 	СК4-83, СК4-84 та аналогічні	ДСТУ 8864	11,9**	
52	09005	Аналізатори спектра надвисокочастотні	С4-60 та аналогічні	ДСТУ 8864	11,8**	
53	09006	Аналізатори спектра низькочастотні	СК4-72 та аналогічні	ДСТУ 8864	7,8**	
54	09007	Аналiзатор характеристик абонентського шлейфа	Dynatel 965 MC та аналогiчнi	ДСТУ 8953
	48,0**	
                                                                                                                                       ".
15. Пункти 56 та 57 викласти в такій редакції:
"
56	09009	Аналізатори перешкод	АП-1 та аналогічні	ДСТУ 8867
	26,8**	
57	09011	Аналізатори спектра з мікропроцесором та програмовані	С4-77, С4-82 та аналогічні	ДСТУ 8864
	27,3**	
                                                                                                                                                             ".
16. Пункт 59 викласти в такій редакції:
"
59	09149	Прилади вимірювальні	ІВТ-10, ІВТ-20 та аналогічні	ДСТУ 8952	27,5**	
                                                                                                                                                             ".
17. Пункти 62 – 71 викласти в такій редакції:
"
62	09155	Прилади вимірювальні	ANT-20 та аналогічні	ДСТУ 8952

	42,0**	
63	09198	Аналiзатор абонентських лiнiй	ПИТ-801	ДСТУ 8953
	40,0**	
64	09199	Аналізатор базових передавальних станцій та параметрів систем мобільного зв'язку (платформа)	Y400C та аналогічні	ДСТУ 8951
	19,5**	
		модуль	YBA250 та аналогічні		8,9**	
		модуль	YBT250 та аналогічні		14,2**	
65	09200	Аналізатор протоколів	А8619 Domino Plus та аналогічні	ДСТУ 8952
	28,0**	
66	09201	Аналізатори спектра	E4402B	ДСТУ 8864
ДСТУ 8951	30,0**	
67	09204	Аналізатор xDSL	SunSet MTT	ДСТУ 8952	40,0**	
68	09205	Аналізатори спектра до 3 ГГц	GSP, E4402, FSH3 та аналогічні	ДСТУ 8864	28,2**	
69	09206	Аналізатори спектра до 26 ГГц	FSQ-26, E4407 та аналогічні	ДСТУ 8864
	31,2**	
70	09207	Аналізатори спектра від 26 до   40 ГГц	FSP-30, FSP-40 та аналогічні	ДСТУ 8864
	34,1**	
71	09220	Прилад вимірювальний	EDT-135	ДСТУ 8952	45,0**	
                                                                                                                            ".
18. Пункт 108 викласти в такій редакції:
"
108	05007	Аналізатори парів спирту	"Алкотест" та аналогічні	ДСТУ 8950	3,5**	
                                                                                                                                       ".
19. Пункт 125 викласти в такій редакції:
"
125	08054	Індикатори 90-градусного зсуву	Д5002 та аналогічні	ДСТУ 8949	8,0**	
                                                                                                                                       ".
20. Пункти 144 та 145 викласти в такій редакції:
"
144	09044	Вимірювачі густини потоку енергії	П3-9Г та аналогічні	ДСТУ 8865
	34,0**	
145	09045	Вимірювачі густини потоку енергії	П3-19, П3-20, П3-30	ДСТУ 8865
	34,0**	
                                                                                                                                       ".
21. Пункти 147 – 149 викласти в такій редакції:
"
147	09068	Вимірювачі густини потоку енергії	П3-9А, П3-9Б, П3-9В та аналогічні	ДСТУ 8865
	20,8**	
148	09069	Вимірювачі густини потоку енергії	П3-18, Н1-1501, Н1-600 та аналогічні	ДСТУ 8865
	29,1**	
149	09073	Вимірювачі напруженості електромагнітного поля 
(на промисловій частоті)	ИНЕП-2 та аналогічні	ДСТУ 8866
	10,7**	
                                                                                                                                       ".
22. Пункти 150 та 151 викласти в такій редакції:
"
150	08228	Фазометри	Д31, Д37, Д39 та аналогiчнi	ДСТУ 9103	1,0**	
151	08229	Фазометри класу точності 0,2	Д5000 та аналогiчнi	ДСТУ 9103	4,0**	
                                                                                                                                      ".
23. Пункт 162 викласти в такій редакції:
"
162	09210	Вимірювачі завад (псофометри) 	12XN031, 12XN047, EPS-73 та аналогічні	ДСТУ 8867
	22,0**	
                                                                                                                            ".
24. Пункт 164 викласти в такій редакції:
"
164	09212	Вимірювачі електромагнітних випромінювань у діапазоні частот 0,3-40 ГГц	П3-31, П3-41 та аналогічні	ДСТУ 8865
	34,0**	
                                                                                                                                       ".
25. Пункт 167 викласти в такій редакції:
"
167	09239	Нановольтметри селективні: 
діапазон частот 1,5 Гц-150 кГц ± 2 %; 
межі напруг, що вимірюються,  1 мкВ-100 мВ ± [6 + 2(Uк / U) - 1] %
	Unipan 233, 237 та аналогічні	ДСТУ 8872
	11,5**	
                                                                                                                                       ".

26. Пункт 185 викласти в такій редакції:
"
185	09203	Пристрiй для перевiрки грозостійкості	УПГС та аналогiчнi	ДСТУ 9019
	14,0**	
                                                                                                                                       ".
27. Пункти 187 та 188 викласти в такій редакції:
"
187	07002	Апаратура погодинного обліку вартості телефонних розмов абонентів автоматизованої телефонної станції (за один контролер)	АПОР, АПОР-АВН та аналогічні	ДСТУ 8924
	19,8**	
188	07003	Апаратура погодинного обліку вартості телефонних розмов абонентів автоматизованої телефонної станції (за один контролер)	TPLAK-1000, "Крокус" та аналогічні	ДСТУ 8924
	17,1**	
                                                                                                                                       ".
28. Пункти 190 – 192 викласти в такій редакції:
"
190	07005	Вимірювачі параметрів ходу годинників	П-133, П-157, 
П-157м, П-161, ППЧ-7 та аналогічні	ДСТУ 9012	8,0**	
191	07006	Вимiрювачi параметрiв ходу годинникiв 	П-180	ДСТУ 9012	14,0**	
192	07007	Вимірювачі часових інтервалів	И2-23, И2-26 та аналогічні	ДСТУ 9012	7,7**	
                                                                                                                                       ".
29. Пункти 194 –202 викласти в такій редакції:
"
194	07010	Годинники	АЧС-1, АЧС-1х, 60-ЧП та аналогічні	ДСТУ 9012	3,0**	
195	07011	Калібратори інтервалів часу	КИВ-1, КИВ-3 та аналогічні	ДСТУ 9012	12,0**	
196	07012	Компаратори	Ч7-38, 39, 42	ДСТУ 9104	15,5**	
197	07013	Компаратори, приймачі сигналів еталонних частот, синхронометри кварцеві	Ч7-12, Ч7-15, Ч7-37, ПК-66 та аналогічні
	ДСТУ 9104	8,0**	
198	07017	Міри частоти обмеженої точності	Ч1-40, Ч1-43, Ч1-53, СЧК та аналогічні	ДСТУ 9013	10,2**	
199	07018	Міри частоти прецизійні	Ч1-50, Ч1-73, Ч1-56, Ч1-69, Ч1-74, СЧВ-74 та аналогічні	ДСТУ 9013	27,4**	
200	07023	Пристрій вимірювання тривалості інтервалів часу таксофона 	"Ротор" та аналогічні	ДСТУ 9012	1,7**	
201	07024	Пристрій визначення тривалості часу розмов чіп-карткового таксофона	PF 08 C та аналогічні	ДСТУ 9012	6,0**	
202	07025	Пристрій вимірювання тривалості інтервалів часу таксофона 	"Телекарт-01", 
"Телекарт-02", 
"Телекарт-04", 
"Телекарт-101" 
та аналогічні
	ДСТУ 9012	1,7**	
                                                                                                                            ".
30. Пункти 205 – 207 викласти в такій редакції:
"
205	07036	Секундоміри електронні	HS-5, HS-1000, HW-50 та аналогічні	ДСТУ 9012	2,0**	
206	07041	Системний таймер часових інтервалів	усіх типів	ДСТУ 9012	7,0**	
207	07047	Хронометри	усiх типiв	ДСТУ 9012	11,6**	
                                                                                                                            ".
31. Пункт 212 викласти в такій редакції:
"
212	07052	Пристрій вимірювання тривалості інтервалів часу таксофона 	"Телекарт-2000" та аналогічні	ДСТУ 9012	1,7**	
                                                                                                                            ".
32. Пункт 214 викласти в такій редакції:
"
214	07058	Вимірювач часових відхилень	ИВО-1М, ИВО-1М та аналогічні	ДСТУ 9013	40,0**	
                                                                                                                            ".

33. Назву розділу 20 викласти в такій редакції:
"20. Прилади контролю за дотриманням правил дорожнього руху  з функціями фото-, відеофіксації:
вимірювачі швидкості руху транспортних засобів дистанційні;
вимірювачі просторово-часових параметрів місцеположення  транспортних засобів дистанційні".

34. Пункти 217 та 218 викласти в такій редакції:
"
217	02061	Вимірювачі швидкості руху транспортних засобів дистанційні	ВІЗИР, TruCAM та аналогічні	ДСТУ 9145 	3,5**	
218	02193	Вимірювачі просторово-часових параметрів місцеположення транспортних засобів дистанційні (за параметр)	КАСКАД-3 та аналогічні	ДСТУ 9145	12,0**	
                                                                                                                            ".
35. Пункти 219 – 228 викласти в такій редакції:
"
219	05017	Вологоміри деревини	ЭВ-2К та аналогічні	ДСТУ 9089	1,0**	
220	05018	Вологоміри вагові з інфрачервоним сушильним пристроєм	М-30, МВ-200 та аналогічні	ДСТУ 8946
	5,3**	
221	05019	Вологоміри будівельних матеріалів 	L-609, L-601-3, 
L-606, МГ-44, 
Testo 616, GANN та аналогічні	ДСТУ 9089	6,0**	
222	05020	Вологоміри зерна діелькометричні (для одного продукту)	Sinar, WILLE, KERN, Motomko та аналогічні	ДСТУ 9089	6,5**	
223	05022	Гігрографи	М-21 та аналогічні 	ДСТУ 8947
	2,5**	
224	05023	Гігрометри	"Волна" 1М (2М, 5), "Дельта-1", "ГС-210", АПВ-201 та аналогічні	ДСТУ 8947
	8,3**	
225	05024	Гігрометри проточні	"Байкал", "Торос", "Гігролог" та аналогічні	ДСТУ 8947
	12,7**	
226	05049	Установки повітряні теплові для вимірювання вологості зерна	СЭШ-3 М, УВТО та аналогічні	ДСТУ 9017	6,7**	
227	05054	Термогігрометри - вимірювальний канал вологості	Testo 605, 608, ART, TH, TFA, THG та аналогічні	ДСТУ 8947
	1,0**	
228	05055	Прилади та системи для контролю параметрів оточуючого середовища - вимірювальний канал вологості	метеометри, системи кондиціювання	ДСТУ 8947
	8,3**	
                                                                                                                                       ".
36. Пункти 231 – 236 викласти в такій редакції:
"
231	02002	Акселерометри ударні до 6000 м/с-2	усіх типів	ДСТУ 8878	6,0**	
232	02003	Акселерометри ударні до 100000 м/с-2	- " -	ДСТУ 8878	7,9**	
233	02004	Акселерометри ударні до 1000000 м/с-2	- " -	ДСТУ 8878	13,4**	
234	02006	Апаратура вібровимірювальна з октавними фільтрами з кількістю смуг не більше 10	- " -	ДСТУ 8886
	10,8**	
235	02007	Апаратура вібровимірювальна з фільтрами (за один канал)	- " -	ДСТУ 8886	7,9**	
236	02028	Вібрографи, тастографи	- " -	ДСТУ 8886	4,0**	
                                                                                                                                       ".
37. Пункти 238 – 246 викласти в такій редакції:
"
238	02030	Віброметри	ВА-2, ИВ-76, БИП-5 та аналогічні	ДСТУ 8886
	6,0**	
239	02031	Віброметри	УП-4П та аналогічні	ДСТУ 8886	6,0**	
240	02032	Віброметри	ЭВМ-БП-2 та аналогічні	ДСТУ 8886	7,0**	
241	02033	Віброметри	ВИ6-6ТН 
(у комплекті), ЛГИВУ, "Шлюмберже", "Эндевко" та аналогічні	ДСТУ 8886
	11,5**	
242	02034	Віброметри (один ВИП, один параметр, один канал)	усіх типів	ДСТУ 8886	4,8**	
243	02035	Віброметри (один ВИП, два параметри, один канал)	- " -	ДСТУ 8886
	9,8**	
244	02036	Віброметри (один ВИП, три параметри, один канал)	- " -	ДСТУ 8886
	13,6**	
245	02037	Віброперетворювачі з погоджувальним підсилювачем та вольтметром	- " -	ДСТУ 8886
	6,0**	
246	02038	Віброапаратура контрольно-сигнальна (за один параметр одного каналу)	- " -	ДСТУ 8886
	3,0**	
                                                                                                                                       ".
38. Пункти 248 – 255 викласти в такій редакції:
"
248	02156	Віброперетворювачі (без погоджувального підсилювача)	усіх типів	ДСТУ 8886	1,0**	
249	02161	Вимірювач вібрації	ИВЦ-1, ИВЦ-2 та аналогічні	ДСТУ 8886
	8,0**	
250	02162	Міри робочі (акселерометри) за одиницю 	МВ та аналогічні	ДСТУ 8886
	2,6**	
251	02183	Аналізатори спектра механічних коливань (з одним віброперетворювачем)	усіх типів	ДСТУ 8886
	20,0**	
252	02194	Віброперетворювачі низькочастотні від 0,5 Гц	усіх типів	ДСТУ 8886
	15,0**	
253	10001	Аналізатори частотні в діапазоні від 2 Гц до 20 000 Гц	усіх типів	ДСТУ 8886
	15,8**	
254	10002	Аналізатори частотні в діапазоні від 0,2 Гц до 20 000 Гц	усіх типів	ДСТУ 8886
	17,6**	
255	10003	Аналізатори частотні в діапазоні від 0,2 Гц до 200 000 Гц
	усіх типів	ДСТУ 8886	19,5**	
                                                                                                                            ".
39. Пункти 256 – 262 викласти в такій редакції:
"
256	05003	Аналізатори метану в комплекті	АТ1-1, АТЗ-1, АТБ та аналогічні	ДСТУ 9138
ДСТУ 9139	6,0**	
257	05004	Аналізатори для контролю викидів компонентів:	305-ФА, 102-ФА, 121ФА, "Інфраліт", "Палладій", "Тесто", "Еколайн" та аналогічні	ДСТУ 9138
ДСТУ 9139		
		для одного каналу чи компонента; 			2,7**	
		додатково за кожний канал чи компонент			0,4**	
258	05005	Аналізатори концентрації компонентів у повітрі	АГП-01 та аналогічні	ДСТУ 9090	7,1**	
259	05026	Газоаналізатори, сигналізатори стаціонарні автоматичні:

за один канал (датчик); 	

додатково за кожний канал (датчик)	

	ТХГ, ГМК, СВК, СТХ, ЩИТ, ТП, 151 ФА, СТМ, "Сигналмик", "Варта", ФЖС, ТКП, ГАЗ-1, ГАЗ-3М та аналогічні 	ДСТУ 9083
ДСТУ 9091
ДСТУ 9110
ДСТУ 9138

2,4**	

0,4**	

260	05027	Газовизначники	ГХ-М, CO-025, CO 2-2, SO 2 та аналогічні	ДСТУ 9091	0,3**	
261	05038	Пристрої пробозабірні до газоаналізаторів	УГ-2, ГХ, ПГА-ВПМ, ТКП, АМ-1 та аналогічні	ДСТУ 9091	0,8**	
262	05053	Шахтні та інші сигналізатори та аналізатори горючих газів переносні, шахтні інтерферометри	ПГФ, СТХ-5, ЭТХ-1, ШИ-3, ШИ-10, СМС, "Сигнал" та аналогічні	ДСТУ 9139	1,0**	
                                                                                                                                       ".

40. Пункти 279 та 280 викласти в такій редакції:
"
279	09099	Генератори сигналів телевізійні	Г6-30, Г6-35 та аналогічні	ДСТУ 8868	11,5**	
280	09100	Генератори сигналів телевізійні	РМ 5418 та аналогічні	ДСТУ 8868	28,1**	
                                                                                                                                       ".
41. Пункти 295 – 297 викласти в такій редакції:
"	
295	05001	Автоматичні прилади для вимірювання густини рідин та газів	ДМА-48, ДМА-35 та аналогічні	ДСТУ 8876
ДСТУ 9084	8,1**	
296	05010	Ареометри скляні (гідростатичний метод)	АН, АНТ, АСП, АОН, АСПТ, АС та аналогічні	ДСТУ 8928
	1,5**	
297	05011	Ареометри скляні (метод порівняння)	- " -	ДСТУ 8928	1,1**	
                                                                                                                                       ".
42. Пункт 298 викласти в такій редакції:
"
298	02140	Датчики ваговимірювальні тензорезисторні:	усіх типів	ДСТУ 8869		
		класу D; 			7,0**	
		класів A, B, C			12,0**	
                                                                                                                                       ".
43. Пункти 299 – 304 викласти в такій редакції:
"
299	01028	Дефектоскопи акустичні	АД-40И, АД-60С та аналогічні	ДСТУ 9096	7,9**	
300	01029	Дефектоскопи вихрострумові	ВД-23, ВД-80К, ВД-30К та аналогічні	ДСТУ 8880
	3,8**	
301	01030	Дефектоскопи магнітні	МД-40К, МД-42К, ПМД-70, МД-50 та аналогічні	ДСТУ 8832
	3,1**	
302	01031	Дефектоскопи вихрострумові спеціалізовані	ВД-11НФ та аналогічні	ДСТУ 8880	2,3**	
303	01032	Дефектоскопи ультразвукові	УД2-12, УД-10П, УД-10УА, ДУК-66ПМ, УД-11ПУ та аналогічні	ДСТУ 8879
	10,0**	
304	01033	Дефектоскопи ультразвукові мікропроцесорні	USN-52, УД4Т, ЕРОСН-III, УД2-70 та аналогічні	ДСТУ 8879
	12,0**	
                                                                                                                                       ".
44. Пункти 306 – 309 викласти в такій редакції:
"
306	01048	Зразки стандартні для ультразвукової дефектоскопії, товщинометрії та структуроскопії (за один зразок)	усіх типів	ДСТУ 9094	6,7**	
307	01221	Ультразвукові діагностичні апарати	"SIEMENS SL-1" та аналогічні	ДСТУ 9161	11,0**	
308	01222	Ультразвукові перетворювачі 	"Приз Д1", "Приз 5" та аналогічні	ДСТУ 9093	2,5**	
309	01223	Ультразвукові структуроскопи (вимірювачі швидкості, затухання ультразвуків)	УК-10ПМС, УС-12, УКБ-1 та аналогічні	ДСТУ 9095	6,7**	
                                                                                                                                      ".
45. Пункт 312 викласти в такій редакції:
"
312	01282	Дефектоскопи багатоканальні ультразвукові:	усіх типів	ДСТУ 8879
		
		за чотири вимірювальні канали; 			16,0**	
		за кожний додатковий вимірювальний канал			2,5**	
                                                                                                                                       ".
46. Пункти 313 – 315 викласти в такій редакції:
"
313	02051	Датчики силовимірювальні тензорезисторні та інші	усіх типів 	ДСТУ 8877	5,0**	
314	02053	Динамометри робочі до 50 кН 	усіх типів	ДСТУ 8877	2,0**	
315	02054	Динамометри робочі понад 50 кН	усіх типів	ДСТУ 8877	3,0**	
                                                                                                                            ".
47. Пункти 316 та 317 викласти в такій редакції:
"
316	03019	Дозатори піпеткові (за один канал)	усіх типів	ДСТУ 8892	1,0**	
317	03020	Дозатори поршневі	усіх типів	ДСТУ 8892	2,0**	
                                                                                                                                       ".
48. Пункти 318 та 319 викласти в такій редакції:
"
318	09104	Еквіваленти мережі	NNB-103	ДСТУ 8916	6,0**	
319	09105	Еквіваленти мережі	NNB-111 та аналогічні	ДСТУ 8916	15,7**	
                                                                                                                                       ".
49. Пункт 323 викласти в такій редакції:
"
323	06008	Калориметри спалювання 	В-06, В-08 та аналогічні	ДСТУ 8983	20,0**	
                                                                                                                            ". 
50. Пункт 324 викласти в такій редакції:
"
324	09187	Кардіодефібрилятори	ДК-Н-15 та аналогічні	ДСТУ 9158	12,0**	
                                                                                                                            ". 
51. Пункти 325 – 329 викласти в такій редакції:
"
325	05030	Електроди для потенціометричних вимірювань	ЭВЛ, ЭСЛ, ЭВМ та аналогічні	ДСТУ 9022
ДСТУ 9024
ДСТУ 9025
ДСТУ 9026	0,8**	
326	05032	Іономіри та pH-метри лабораторні	И-130, ЭВ-74, 744 рН, АІ-123, Hanna та аналогічні	ДСТУ 9021
ДСТУ 9023	2,7**	
327	05035	Кондуктометри, солеміри лабораторні:	усіх типів	ДСТУ 9020		
		з однією коміркою;			10,0**	
		на кожну додаткову комірку			4,0**	
328	05043	Титратори автоматичні 	усіх типів	ДСТУ 9009	6,1**	
329	05044	Титратори за методом К. Фішера та кулонометричні	усіх типів	ДСТУ 8881
ДСТУ 9010	16,5**	
                                                                                                                            ".

52. Пункт 348 викласти в такій редакції:
"
348	03118	Лічильники води крильчасті DN 10, DN 15, DN 20 мм (повірка на місці експлуатації):

І етап - проведення вимірювань та реєстрація вимірювальної інформації;

ІІ етап - обробка результатів експериментальних досліджень, визначення придатності лічильників до застосування шляхом контролю відносної похибки лічильника	усіх типів	Наказ Мінекономрозвитку від 23 грудня 2016 року № 2129 "Про затвердження Методики повірки лічильників води з механічним відліковим пристроєм номінальних діаметрів DN10, DN15, DN20 на місці експлуатації та внесення зміни до Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів", зареєстрований у Мін’юсті 19 січня 2017 року за              № 84/29952	

0,5**

0,1**	
                                                                                                                            ".
53. Пункт 396 викласти в такій редакції:
"
396	03006	Вимірювальні комплекси, коректори на базі витратоміра-лічильника;	усіх типів	ДСТУ 9038	5,6**	
		за кожний додатковий канал (тиску, температури, об'єму)			2,0**	
                                                                                                                            ".
54. Пункти 398 – 400 викласти в такій редакції:
"
398	03027	Лічильники газу барабанні	ГСБ, РГ	ДСТУ 9040	5,3**	
399	03028	Лічильники газу побутові при одночасній повірці до п'яти одиниць	усіх типів	ДСТУ 9035	1,6**	
400	03050	Обчислювачі на базі витратоміра-лічильника;

за кожний додатковий канал	ОЕ, "Лідер" та аналогічні	ДСТУ 9039	5,1**

2,1**	
                                                                                                                            ".
55. Пункти 402 – 405 викласти в такій редакції:
"
402	03079	Лічильники газу мембранні	G10, G16, G25, G40	ДСТУ 9035	2,3**	
403	03080	Лічильники газу роторні	РЛ-10, РЛ-20	ДСТУ 9035	2,0**	
404	03082	Лічильники газу турбінні	ЛИС та аналогічні	ДСТУ 9035	2,0**	
405	03103	Лічильники газу ультразвукові 	"Курс" та аналогічні	ДСТУ 9036	5,1**	
                                                                                                                            ".
56. Пункти 407 – 424  викласти в такій редакції:
"
407	03108	Лічильник газу барабанний 0,5 класу	"Actaris" та аналогічні	ДСТУ 9040	16,0**	
408	03115	Вимірювальні комплекси, коректори (виконання Т) на базі витратоміра-лічильника	Флоутек-ТМ, Флоукор та аналогічні	ДСТУ 9038	4,0**	
409	03121	Лічильники газу роторні	G25, G40, G65	ДСТУ 9034		2,6**	
410	03122	Лічильники газу роторні        	G100, G160	ДСТУ 9034		2,6**	
411	03123	Лічильники газу роторні	G250, G400	ДСТУ 9034		2,8**	
412	03124	Лічильники газу роторні 	G650, G1000	ДСТУ 9034		3,0**	
413	03125	Лічильники газу роторні 	G1600	ДСТУ 9034		3,0**	
414	03126	Лічильники газу роторні 	G2500, G4000	ДСТУ 9034 		3,3**	
415	03127	Лічильники газу побутові при одночасній повірці понад п'ять одиниць	усіх типів	ДСТУ 9035	0,16**	
416	03128	Лічильники газу турбінні	G40, G65	ДСТУ 9033	2,6**	
417	03129	Лічильники газу турбінні	G100, G160	ДСТУ 9033	2,6**	
418	03130	Лічильники газу турбінні	G250, G400	ДСТУ 9033	2,8**	
419	03131	Лічильники газу турбінні	G650, G1000	ДСТУ 9033	2,9**	
420	03132	Лічильники газу турбінні	G1600	ДСТУ 9033	2,9**	
421	03133	Лічильники газу турбінні	G2500, G4000	ДСТУ 9033	2,9**	
422	03134	Лічильники газу роторні GMS	GMS G10, G16, G25, G40	ДСТУ 9034	3,2**	
423	03135	Лічильники газу роторні GMS	GMS G65, G100, G160	ДСТУ 9034	3,3**	
424	03136	Лічильники газу роторні GMS	GMS G250	ДСТУ 9034	3,3**	
                                                                                                                            ".
57. Пункти 425 та 426 викласти в такій редакції:
"
425	11040	Люксметри робочі	Ю-116, Ю-117 та аналогічні	ДСТУ 9120	3,0**	
426	11092	Фотометри та люксметри цифрові	ТЕС 0693, Testo 540 та аналогічні	ДСТУ 7267
ДСТУ 9120	5,8**	
                                                                                                                           ".
58. Пункт 449 викласти в такій редакції:
"
449	01093	Метроштоки	усіх типів	ДСТУ 8984	1,8**	
                                                                                                                            ".
59. Пункти 451 та 452 викласти в такій редакції:
"
451	01184	Рейки нівелірні (за один метр)	РН та аналогічні	ДСТУ 8890	0,9**	
452	01185	Рейки нівелірні інварні (за один метр)	усіх типів	ДСТУ 8890
	3,4**	
                                                                                                                                       ".
60. Пункт 491 викласти в такій редакції:
"
491	09230	Монітори пацієнта	ЮМ-300 та аналогічні	ДСТУ 8882	8,7**	
                                                                                                                            ".
61. Пункти 523 – 528 викласти в такій редакції:
"
523	01126	Нівеліри високоточні оптико-механічні 	Н05 та аналогічні	ДСТУ 9097 	13,4**	
524	01127	Нівеліри точні	усіх типів	ДСТУ 9098	8,4**	
525	01128	Нівеліри технічні	Н10 та аналогічні	ДСТУ 9097	6,7**	
526	01148	Нівеліри лазерні	усіх типів	ДСТУ 9098	6,7**	
527	01165	Прилади вертикального проектування лазерні	усіх типів	ДСТУ 9098	10,8**	
528	01241	Нівеліри електронні	усіх типів	ДСТУ 9097	13,4**	
                                                                                                                            ".
62. Пункти 543 – 546 викласти в такій редакції:
"
543	03024	Колонки мастилороздавальні	усіх типів	ДСТУ 8911
	1,0**	
544	03025	Колонки паливороздавальні для рідкого палива (на один вимірювач об'єму)	усіх типів	ДСТУ 8912
	1,0**	
545	03110	Колонки паливороздавальні для скрапленого газу (на один вимірювач об'єму) 	усіх типів	ДСТУ 8913
	2,0**	
546	03111	Колонки паливороздавальні для стисненого газу (на один вимірювач об'єму)	усіх типів	ДСТУ 8914
	2,0**	
                                                                                                                                                             ". 
63. Пункт 547 викласти в такій редакції:
"
547	01077	Лінійки вимірювальні, метри брускові та складні (за одну шкалу)	усіх типів	ДСТУ 8982	0,4**	
                                                                                                                            ".
64. Пункт 551 викласти в такій редакції:
"
551	01091	Машини шкіромірні	усіх типів	ДСТУ 8891
	3,1**	
                                                                                                                            ".
65. Пункт 568 викласти в такій редакції:
"
568	09231	Пульсоксиметри	ЮТАСОКСИ-200 та аналогічні	ДСТУ 8893
	1,4**	
                                                                                                                                       ".
66. Пункт 569 викласти в такій редакції:
"
569	02103	Пурки робочі	усіх типів	ДСТУ 8917	2,5**	
                                                                                                                                       ".

67. Пункт 578 викласти в такій редакції:
"
578	12017	Дозиметри індивідуальні (за одиницю)	ДК-02, Д-02,     ДП-22В, ДКП-50, ИД-1, ИД-02, КИД-6, ДТУ-01   та аналогічні	ДСТУ 8986	0,13**	
                                                                                                                                       ".
68. Пункт 587 викласти в такій редакції:
"
587	12026	Радіометри	КРБ-1 та аналогічні	ДСТУ 8988	5,0**	
                                                                                                                                       ".
69. Пункт 591 викласти в такій редакції:
"
591	12030	Радіометри	H1370W, ДП-100АД, КРВП-3АБ, РИС, РУПП, КРАБ-2, КРАН-1, КРК-1, РКБ4-1еМ, "Тисс", "Кура" та аналогічні
	ДСТУ 8988	9,6**	
                                                                                                                                       ".
70. Пункт 597 викласти в такій редакції:
"
597	12036	Радіометр-дозиметр (шість блоків детектування)	МКС-01Р та аналогічні	ДСТУ 8988	23,8**	
                                                                                                                            ".
71. Пункт 599 викласти в такій редакції:
"
599	12038	Радіометри-дозиметри (за один блок детектування)	ДКС-96М, ДКС-96 А.Б.Г. та аналогічні	ДСТУ 8988	6,7**	
                                                                                                                            ".
72. Пункт 604 викласти в такій редакції:
"
604	12047	Установки корабельні	КРАБ-3 та аналогічні	ДСТУ 8988	8,0**	
                                                                                                                            ".
73. Пункт 606 викласти в такій редакції:
"
606	12049	Установки сигнальні (за один детектор)	Р3Б04-04, Р3Б05-01, РА12С та аналогічні
	ДСТУ 8988	2,8**	
                                                                                                                            ".

74. Пункт 614 викласти в такій редакції:
"
614	12058	Радіометр-дозиметр	МКС-1Е	ДСТУ 8988	7,9**	
                                                                                                                            ".
75. Пункт 617 викласти в такій редакції:
"
617	09162	Реографи	ОРЧ-02 та аналогічні	ДСТУ 8870	7,7**	
                                                                                                                            ".
76. Пункти 618 – 622 викласти в такій редакції:
"
618	11001	Авторефрактометри, автокератометри	усіх типів	ДСТУ 9007
ДСТУ 9008
	4,8**	
619	11052	Офтальмометри	усіх типів	ДСТУ 9008
	2,0**	
620	11067	Рефрактометри автоматичні імпортні	А1-ЕРО, А1-ЕДР, 
А1-Е2Р	ДСТУ 9006
	4,5**	
621	11104	Рефрактометри портативні	усіх типів	ДСТУ 9006
	2,6**	
622	11105	Рефрактометри лабораторні візуальні	усіх типів	ДСТУ 9006	4,0**	
                                                                                                                                       ".
77. Пункти 629 – 631 викласти в такій редакції:
"
629	09078	Вольтметри діодні компенсаційні робочі	В3-49 та аналогічні	ДСТУ 8871	6,0**	
630	09079	Вольтметри діодні компенсаційні з мікропроцесором	В3-63 та аналогічні	ДСТУ 8871
	8,2**	
631	09082	Вольтметри селективні та підсилювачі селективні	В6-10, У2 та аналогічні	ДСТУ 8872	4,8**	
                                                                                                                                       ".
78. У назві розділу 63 слово “телекомунікаційних” замінити словами “електронних комунікаційних”.

79. Пункти 632 – 637 викласти в такій редакції:
"
632	07027	Система вимірювання тривалості телефонних розмов програмно-апаратного комплексу передплачених телефонних розмов мобільного зв'язку 
	"Triloque Infinity", PPS	ДСТУ 9005	66,0**	
633	07037	Системи обліку тривалості телефонних розмов абонентів автоматизованої телефонної станції: 	МТ-20/25, "Квант", "Исток", ARM-20, ARE-13 та аналогічні	ДСТУ 8924

основний режим;			
57,5**
	
		режим конференц-зв'язку; 			11,0**
	
		режим переадресування викликів
			26,0**	
634	07038	Системи обліку тривалості телефонних розмов абонентів автоматизованої телефонної станції:	SDE, EWSD, 5ESS, Alcatel 4400, Alcatel 1000E-10, Harrys 20-20, SI2000 та аналогічні	ДСТУ 8924

основний режим;
			
60,0**	
		режим конференц-зв'язку;

режим переадресування викликів;

режим транзитного зв'язку;

режим міжміського зв'язку			11,0**

22,0**	
					
55,0**

55,0**	
635	07039	Системи вимірювання тривалості телефонних розмов центрів комутації мобільного зв'язку: 

основний режим; 	DX200, DX 200 
MTX, Damm MTX, AXE-10, AXE-810, Siemens D900/D1800, Alcatel 1000 S12, EWSD D900/D1800 та аналогічні	ДСТУ 9005	

67,5**	
		режим конференц-зв'язку; 
режим переадресування викликів; 
режим WAP; 
режим F&F;
режим VPN; 
режим WAP через GPRS			11,0**

26,2**

14,2**

13,2**

13,2**

15,0**	
636	07040	Системи вимірювання тривалості телефонних розмов центрів комутації мобільного зв'язку (включаючи IN-платформу)	Siemens 900/D1800, Alcatel 1000 S12, EWSD D900/1800 та аналогічні	ДСТУ 9004
	168,0**	
637	07042	Тарифікатори та системи вимірювання часу розмов міжміських переговорних пунктів	"Темп", "Сигма", "Регістр", "Гіацинт", АПП-4, АПП-80, АПП-16/32 та аналогічні	ДСТУ 8924
	14,5**	
                                                                                                                            ".
80. Пункти 639 – 643 викласти в такій редакції:
"
639	07055	Апаратура погодинного обліку вартості телефонних розмов абонентів автоматизованої телефонної станції (за кожний МАК-модуль абонентського комплекту або локальний контролер) 	С-32 та аналогічні	ДСТУ 8924	17,5**	
640	07057	Тестер якості синхронізації	SyncTester 5565 та аналогічні	ДСТУ 9013	143,5**	
641	07058	Вимірювач часових відхилень	ИВО-1М, ИВО-1М та аналогічні	ДСТУ 9013	40,0**	
642	07059	Міри частоти прецизійні	OSA5581C та аналогiчнi	ДСТУ 9013	215,0**	
643	07060	Системи вимірювання тривалості телефонних розмов міжнародного центру комутації 	EWSD D900/D1800 та аналогічні	ДСТУ 8924
	190,0**	
                                                                                                                            ".
81. Пункт 646 викласти в такій редакції:
"
646	09222	Системи обліку об'єму переданих даних для некомутованих з'єднань	усіх типів	ДСТУ 9018	43,2**	
                                                                                                                                       ".
82. Пункти 647 – 648 викласти в такій редакції:
"
647	12040	Сигналізатори забрудненості	С3Б2-1еМ, С3Б-03, С3Б-04, СПСС2-1 та аналогічні	ДСТУ 8988	2,6**	
648	12041	Спектрометри альфа-, бета-, гамма-випромінювань (за один канал)	"Ortec", "Robotron", АМА02-Ф, СЭГ-2, СЭГ-5 та аналогічні	ДСТУ 8987	28,7**	
                                                                                                                            ".
83. Пункт 650 викласти в такій редакції:
"
650	12043	Спектрометри гамма-випромінювання людини та тварини	"Скріннер", СУГ-1М та аналогічні	ДСТУ 8987	32,7**	
                                                                                                                                       ".
84. Пункти 651 – 652 викласти в такій редакції:
"
651	11063	Радіометри енергетичної освітленості	РАТ-1П, РАТ-2П та аналогічні	ДСТУ 8985	6,0**	
652	11106	Спектрорадіометри	усіх типів	ДСТУ 8985	7,0**	
                                                                                                                                       ".
85. Пункти 671 – 672 викласти в такій редакції:
"
671	02119	Таксометри автомобільні 	усіх типів	ДСТУ 9101	1,0**	
672	02120	Таксометри електронні з фіскальною пам’яттю	усіх типів	ДСТУ 9101	2,0**	
                                                                                                                                       ".
86. Пункт 673 викласти в такій редакції:
"
673	01211	Тахеометри 	усіх типів	ДСТУ 9102	19,0**	
                                                                                                                                       ".
87. Пункт 674 викласти в такій редакції:
"
674	02121	Тахографи	"Відер-Рут 8400" та аналогічні	ДСТУ 9100	4,0**	
                                                                                                                                       ".
88. Пункти 675 – 678 викласти в такій редакції:
"
675	01213	Теодоліти 	Т 05, Т 1 та аналогічні	ДСТУ 9099	15,0**	
676	01214	Теодоліти оптико-механічні та електронні	Т 2, FET та аналогічні	ДСТУ 9099	12,0**	
677	01215	Теодоліти	Т 5 та аналогічні	ДСТУ 9099	7,5**	
678	01216	Теодоліти	Т 30 та аналогічні	ДСТУ 9099	4,5**	
                                                                                                                            ".
89. Пункт 679 викласти в такій редакції:
"
679	06036	Теплолічильники 	усіх типів	ДСТУ 9111	сума норм часу складових частин тепло-лічильника	
                                                                                                                                       ".
90. Пункти 681 та 682 викласти в такій редакції:
"
681

	06038	Теплообчислювачі, що мають вхідні канали від двох перетворювачів температури та одного лічильника (витратоміра-лічильника) води:	СПТ-90, "Лідер", ЛВТЕ-3, "Multidata S1-U", "Multical", "Suрercal" та аналогічні	ДСТУ 9108	0,78**	
		за кожний додатковий канал від перетворювачів температури, тиску тощо; 
			0,3**	
		за кожний додатковий канал від лічильника води			0,35**	
682	06070	Теплолічильники єдині	усіх типів	ДСТУ 9109	0,9**	
                                                                                                                                       ".
91. Пункт 683 викласти в такій редакції:
"
683	07043	Термінали паркувальні	усіх типів	ДСТУ 9012	6,0**	
                                                                                                                            ".
92. Пункт 691 викласти в такій редакції:
"
691	06016	Мости, потенціометри автоматичні самописні, одноканальні, регулювальні та регулятори температури	КСП, КСМ, "Диск", РП, РТ, ЕРА та аналогічні	ДСТУ 9119	0,5**	
                                                                                                                            ".
93. Пункти 715 – 717 викласти в такій редакції:
"
715	01086	Луноофтальмоскопи та ультразвукові офтальмологічні сканери	ЭОС-22, А-Скан, В-Скан та аналогічні	ДСТУ 8884	8,0**	
716	02129	Ультразвукові доплерівські діагностичні апарати	- " -	ДСТУ 8883	8,0**	
717	10033	Монітори фетальні	CadenceII, Sonicad та аналогічні	ДСТУ 8885	6,0**	
                                                                                                                                       ".
94. Пункт 718 викласти в такій редакції:
"
718	12049	Установки сигнальні (за один детектор)	Р3Б04-04,Р3Б05-01, РА12С та аналогічні	ДСТУ 8988	2,8**	
                                                                                                                                       ".
95. Пункт 720 викласти в такій редакції:
"
720	11009	Аналізатори рідини флюорометричні	"Флюорат-02" та аналогічні	ДСТУ 8945	6,0**	
                                                                                                                                       ".
96. Пункт 723 викласти в такій редакції:
"
723	11071	Спектрофотометри ультрафіолетової, видимої та ближньої інфрачервоної частини спектра (UV-VIS-NIR)	усіх типів	ДСТУ 8948	8,0**	
                                                                                                                                        ".
97. Пункт 726 викласти в такій редакції:
"
726	
11079	
Спектрометри інфрачервоної частини спектра	
усіх типів	
ДСТУ 9142	
7,2**	

                                                                                                                                       ".
98. Пункти 730 – 733  викласти в такій редакції:
"
730	
11085	
Фотоелектроколориметри	
усіх типів	
ДСТУ 9141	
1,9**	

731	
11086	
Фотоелектроколориметри	
КФК-2МП	
ДСТУ 9141	
3,0**	

732	
11087	
Фотометри	
ФОУ, ФМШ, ФО-1 та аналогічні	
ДСТУ 9141	
3,0**	

733	
11089	
Фотометри загального призначення, у тому числі аналізатори біохімічні з фотометричним каналом	
усіх типів	
ДСТУ 9141	
6,0**	

                                                                                                                                       ".
99. Пункт 735 викласти в такій редакції:
"
735	
11096	
Фотометри флуоресцентні, флуориметри, спектрофлуориметри	
усіх типів	
ДСТУ 8945	
5,5**	

                                                                                                                                       ".
	
Директор департаменту
технічного регулювання
Міністерства економіки України                                       Олександр ПАНКОВ